	화학물질분석_L3

□ 종목의 정의

화학물질의 성분, 조성, 구조, 함량, 특성 등을 확인하기 위해 화학반응이나 분석기기 등을 활용하여 분석계획수립, 시료채취, 전처리, 분석, 데이터 해석, 결과보고서 작성 등의 능력단위별 직무를 수행할 수 있는 자격

□ 필수능력단위

대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위
17.화학	01.화학물질ㆍ 화학공정 관리	01.화학물질관리	01.화학물질분석	03.시료전처리
				04.이화학ㆍ기기분석
				07.분석장비 관리
				08.환경관리

□ 합격기준

구 분		비 율(100%)	합격기준(100점)
1차 평가		40%	60점 이상 합격
2차 평가		60%

□ 1차 평가(지필) 개요

구 분		시험시간	문제 형별	문제수	문항당 배점
지필평가		1시간 30분	단답형	25문항	2점
			약술형	10문항	5점

□ 1차 평가(지필) 문제 유형

가. 단답형

1) 진위형 : 하나의 진술문을 제시하고 진위 또는 정오를 판단하게 하는 문항

2) 순수단답형 : 주어진 문제에 대해 간단한 문장, 단어, 기호 등으로 직접 써서 답하는 문항
3) 완성형 : 문제의 내용 중 빈칸에 해당하는 적합한 단어, 기호 등을 쓰도록 요구하는 문항
4) 연결형 : 일련의 전제와 답지 중 관계가 있는 것끼리 연결하도록 요구하는 문항
5) 선다형([보기] 제시형) : 주어진 문제의 답을 제시된 [보기]에서 선택하는 문항

나. 약술형

1) 논술형 : 주어진 문제에 대하여 형식에 구애됨 없이 자유롭게 기술하도록 요구하는 문항

2) 복수의 단답형 : 여러 개의 단답을 요구하는 문항

3) 계산형 : 주어진 조건에 의해 수식을 이용하여 계산과정을 기술하고 답안을 작성하는 문항

※ 종목 및 수준에 따라 상기 유형의 비율이 상이하거나 전체 유형이 출제되지 않을 수 있습니다.

[1차 평가(지필) 문제 유형 예시]

□ 단답형

◯ 진위형

문항) 시료전처리에 관한 다음 설명의 내용이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 (   ) 안에 써 넣으시오.

분석 시료의 균질화와 고순도화에 의해 원소 및 성분 분석의 정밀도와 정확도를 나타내기 위한 것이다. ……… (   )

정답) ○

◯ 순수단답형

문항) 다음에서 설명하고 있는 용어를 쓰시오.

화학물질 분석을 위한 분석장비의 성능을 유지하기 위해서 규정에 의한 일정한 시간의 경과나 장비 사용 횟수에 따라서 정해진 절차에 의해 주기적으로 수행하는 행위

정답) 검·교정

◯ 완성형

문항) 람베르트-비어(Lambert-Beer)의 법칙에 관한 내용이다.  (   ) 안에 들어갈 용어를 쓰시오.

모든 물질은 고유한 파장의 빛을 흡수하고, (      )는 농도 및 층장에 비례한다.

정답) 흡광도

◯ 연결형

문항) 분석장비 관리에 대한 내용이다. 포함되어야 할 내용을 바르게 연결하시오.

가. 분석장비 관리대장	∙		∙	a. 장비명, 작업 내용, 사용 일자와 시간, 사용자
나. 분석장비 사용일지	∙		∙	b. 장비명, 도입일자, 자산번호, 설치장소, 가격
다. 분석장비 이력카드	∙		∙	c. 장비명, 유지 보수 관리 내역

정답) 가-b, 나-a, 다-c

◯ 선다형 ([보기] 제시형)

문항) 다음 GHS 그림문자가 의미하는 것이 아닌 것을 골라 쓰시오.

[보기] 호흡기 과민성, 발암성, 변이원성, 급성 독성, 흡인 유해성

정답) 급성 독성

□ 약술형

◯ 논술형

문항) 원자흡광광도계(AAS)의 구성요소를 설명하시오.

정답) 광원부, 시료 원자화부, 분광부, 측광부로 구성된다.

◯ 복수의 단답형

문항) 기체크로마토그래피(GC) 검출기의 종류를 3가지만 쓰시오.

정답) FID, TCD, ECD

◯ 계산형

문항) 2 M 수산화나트륨 용액으로 0.5 M 수산화나트륨 용액 100 mL를 조제하는데 필요한 2 M 수산화나트륨 용액의 양(mL)을 계산하시오.

식)	V진한 × c진한 = V묽은 × c묽은 , 2 × χ = 0.5 × 100

χ = 50/2 = 25

정답) 25 mL

□ 2차 평가 개요

과 제 수		과 제 명	시험시간	비 고
제1과제		∙UV를 활용한 농도측정	180분 정도
제2과제		∙기술면접	20분 정도
배점 및 시간		100점(60%)	200분 정도 (3시간 20분 정도)

[2차 평가(작업형) 시행자료]

◯ 지급재료 목록

지급재료
재료명	규격	단위	수량	비고
표준원액	-	mL	50	1인당
미지 농도시료	-	mL	50	1인당
정제수	시험용 정제수	L	2	1인당
흡수셀	가시부용	ea	10	1인당
비커	100, 500 mL	set	1	1인당
라텍스 장갑	대, 중, 소	족	1	1인당
풀	일반	ea	1	5인당
가위	일반	ea	1	5인당

◯ 수험자 지참공구 목록

수험자 지참공구 목록
공구명	규격	단위	수량	비고
실험복	일반	ea	1
신발	발등을 덮는 신발	ea	1	샌들, 슬리퍼 등 제외
긴바지	작업용	ea	1
계산기	일반	ea	1
필기구	흑색 또는 청색	ea	1
유성펜	유성	ea	1	초자기구 표시용

◯ 시설 및 장비 목록

주요 시설ㆍ장비 목록
시설ㆍ장비명	규격	단위	수량	비고
UV/Vis 분광광도계	200~900 nm 이상	set	1	공용, SOP포함
컴퓨터	업무용	ea	1	공용
엑셀 프로그램	-	ea	1	공용
프린터	흑백	ea	1	공용
부피플라스크	100 mL	ea	10	1인당
부피피펫	1, 2, 3, 5, 10, 20 mL	set	2	1인당
피펫필러	고무재질	ea	1	1인당
랙(Rack)	흡수셀 거치용	ea	1	1인당
종이와이퍼	소형	box	1	1인당
스포이트	플라스틱	ea	5	1인당
책상 및 의자	면접용	set	2	면접위원용
의자	면접용	ea	1	수험자용

※ 과제에 따라 지급재료, 수험자 지참공구, 주요 시설 및 장비목록은 상이할 수 있습니다.

[2차 평가(작업형) 문제 예시]

1. 요구사항

가. 지급된 표준원액 및 미지 농도시료를 이용하여 다음의 절차에 따라 다음 사항을 수행하시오.

1) 표준용액 조제 : 일정 농도의 표준원액으로 요구사항에 맞는 농도의 표준용액을 각각 조제하시오.

2) 검액 조제 : 미지 농도시료를 적당한 농도로 희석하여 검액을 조제하시오.

나. 시험장에 비치된 UV/Vis 분광광도계를 이용하여 조제한 표준용액 및 검액을 가지고 다음의 절차를 수행하고 답안지의 해당 항목에 기입하시오.

1) 지정된 측정범위에서 표준용액을 이용하여 최대흡수파장(λmax)을 구하시오.

2) 위 단계에서 측정된 최대흡수파장에서 5가지 농도 표준용액의 흡광도를 각각 측정하시오.

3) 검액의 흡광도를 측정하시오.

다. 엑셀 프로그램을 이용하여 검량선을 작성하고, 검액의 농도를 계산하시오.